Er wordt om een Pincode gevraagd als ik verbinding wil maken met het draadloze netwerk. Wat kan ik doen?  

Alleen Windows apparaten vragen (soms) om een PIN code. Apple apparaten vragen hier nooit om.  
Sitecom producten maken geen gebruik van een Pincode. Mocht je de melding ontvangen dan raden wij je aan om op In plaats hiervan verbinding maken met behulp van een beveiligingssleutel (Connect using a security key instead) te klikken. 

Er verschijnt een scherm waar het wachtwoord (de netwerkbeveiligingssleutel, vaak de WPA2 code) ingevoerd kan worden. 

Je hebt de volgende 2 opties: 

Range extender nog niet geïnstalleerd 
De WPA2 code is te vinden op het back label van de range extender (de sticker op de achterkant). Vul deze hier in, om een verbinding tot stand te brengen.

Range extender reeds geïnstalleerd 
Wanneer je de Range Extender al hebt geïnstalleerd en deze verbonden is met je (modem-)router of access point, moet je hier het wachtwoord van je (modem-)router of access point in invullen. Dit is de WPA2 code. Heb je een Sitecom (modem)-router  of access point dan vind je het wachtwoord op de onderkant van het product. Vul deze hier in, om een verbinding tot stand te brengen.